// 5V - A0 - GND yazı bize bakarken baglama

const int lmPin = 1;

int val =0;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

val = analogRead(lmPin);

float mv = ( val/1024.0)\*5000;

float cel = mv/10;

float farh = (cel\*9)/5 + 32;

Serial.print("sicaklik = ");

Serial.print(cel);

Serial.print("\*C");

Serial.println();

delay(1000);

/\* F cinsinden hesap !?!

Serial.print("sicaklik = ");

Serial.print(farh);

Serial.print("\*F");

Serial.println();

\*/

}